**广西路建集团建筑工程有限公司**

**东兴中学PPP项目三中二期**

**安全设施及防护用品采购简易询价公告**

因工程施工需要，广西路建集团建筑工程有限公司决定对**东兴中学PPP项目三中二期安全设施及防护用品**向供应商进行采购询价，现将有关事宜通告如下：

**一、采购范围**

**安全设施及防护用品采购表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 东兴市中学及周边配套基础设施PPP项目建筑工程三中二期 | | | | | |
| 序号 | 物料名称 | 物料描述/工艺要求 | 品牌/型号 | 单位 | 采购量 |
| 1 | 警示柱 | H750，高密度聚乙烯材质，3mⅤ类钻石级反光膜 |  | 根 | 150 |
| 2 | 宣传展板、宣传牌制作 | 规格：2.4m\*1.2m，1.0\*30\*30mm方通铁管双面框架焊接于立柱上、45度切角焊接固定，0.376mm面板与框架必须用铆钉固定、双立柱，大方格反光膜 |  | 块 | 30 |
| 3 | 铁马 | 规格：1\*1.5m(高\*宽），主管直径38mm，3mⅤ类钻石级反光膜，主管直径38mm铁管， |  | 个 | 30 |
| 4 | 防汛沙袋 | 700\*350mm，帆布 |  | 个 | 100 |
| 5 | 警示灯 | 手柄式（可套路锥上） |  | 个 | 10 |
| 6 | 安全讲评台 | 4000\*2500\*500mm，钢板厚度不低于1.0mm,含底座，广告 |  | 个 | 2 |
| 7 | 消防展示柜 | 4000\*2000\*500，钢板厚度不低于1.0mm，含灭火器6个，消防铁锹4个，消防桶4个，消防钩2个，防毒面具2个，灭火毯2张，1立方沙池，1立方水池一个。 |  | 个 | 2 |
| 8 | 路锥 | H900-4.5kg，符合GB/T 24720-2009标准，R1级反光膜，反光逆反射系数值不低于GB/T 18833二级反光膜的要求;锥顶口平整，无变形，橡塑材质;锥套材质底料为：布基， |  | 个 | 50 |
| 9 | 路锥套 | H900，R1级反光膜橡塑材质;锥套材质底料为：布基按要求配有公司名称及标志 |  | 个 | 50 |
| 10 | 安全帽 | 符合GB2811-2007标准，ABS材质，旋钮式帽衬，PE吸汗带，按要求配有所属公司名称及标志 | 梅思安-超爱戴 | 个 | 50 |
| 11 | 安全帽 | 符合GB2811-2007标准，ABS材质，旋钮式帽衬，PE吸汗带，按要求配有公司名称及标志 | 梅思安-超爱戴 | 个 | 300 |
| 12 | 反光衣 | 荧光红，符合GB20653标准，材质为弹力丝，整体重量不低于200g，按要求配有公司名称及标志 |  | 个 | 350 |
| 13 | 反光衣 | 荧光黄，符合GB20653标准，材质为弹力丝，整体重量不低于200g，按要求配有公司名称及标志 |  | 个 | 50 |
| 14 | 围挡（彩钢瓦，含安装） | 高度为2m,横杆及斜撑1.2mm厚30\*30mm镀锌方通/40\*4mm镀锌角铁支柱（地面为回填土）/六角自攻钉彩钢瓦（瓦厚0.426mm) |  | m2 | 3110 |
| 15 | 铸铁减速带 | 成品铸铁，承重不低于200吨 |  | 米 | 50 |
| 16 | 水马 | 三孔 1550\*800\*450\*220mm，符合GB/T 11115-2009标准，材质：聚乙烯，装水容积：不低于整体容积的90%，重量不低于：12.5kg，不得添加任何矿粉类填充剂。R1级反光膜 |  | 个 | 35 |
| 17 | 材料标识牌 | 标题：材料标识牌300×800mm 标识牌采用镀锌板制作，支架采用1.0\*30\*30mm方通焊接，45度切角焊接固定方通管单面框架焊接于立柱上、0.376mm面板与框架必须用铆钉固定，大方格反光膜按要求配有公司名称及标志 |  | 个 | 25 |
| 18 | 安全标牌 | 长600\*宽400mm，pvc牌，按要求配有所属公司名称及标志 |  | 张 | 150 |
| 19 | 安全带 | 全身式：产品符合GB6095-2009标准，材质为：聚酯，拉伸破断力不低于15KN，带双背带，双开口大钩 |  | 条 | 30 |
| 20 | 安全绳 | Φ20，产品符合GB6095-2009标准，材质为：聚酯，拉伸破断力不低于15KN |  | m | 40 |
| 21 | 分配电箱防护棚 | 高度2400mm,长宽2000mm，电箱防护围栏主框架采用40方钢焊制，方钢间距按150mm设置，高度2400mm,长宽2000mm，正面设置栅栏门。在防护棚正面可悬挂操作规程牌、警示牌及电工人员姓名和电话，帽头设置企业标识。采用40方钢焊制，方钢间距按150mm设置 |  | 个 | 5 |
| 22 | 干粉灭火器 | MZF-ABC4，手提式 |  | 具 | 400 |
| 23 | 灭火器箱 | MFZ-ABC4\*2，厚度不低于0.4mm铁皮 |  | 个 | 200 |
| 24 | 分类垃圾桶（4个一套） | 240L，高密度聚乙烯材质 |  | 套 | 8 |
| 25 | 围挡喷淋 | 采用DN20mm,PVC管每隔2米设置一个喷淋头。 |  | m | 500 |
| 26 | 绝缘电缆挂钩 | ABS高密度聚乙烯材质 |  | 个 | 400 |
| 27 | 绿网 | 规格为1.8\*6m，阻燃材质，网目密度不低于：800目/平方米，整体重量低于6.1斤， |  | 张 | 500 |
| 28 | 警示带、反光贴 | 7cm宽250米长 厚0.05mm，PE警示带 |  | 卷 | 50 |

**二、质量标准**

1、提供的货物必须符合以下质量标准与技术要求：

符合**安全设施及防护用品采购表中**物料描述/工艺要求。

**三、报名及询价文件的获取方式**

（一）、报名方式：先通过广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台。（https://ebidding.bgigc.com/ ），成功注册为平台供应商，再登录平台进行网上报名（采购管理→公告公示→找到对应的项目公告进行报名）。

（二）、报名时间：**自公告发布之日起至2024年1月14日10时00分**

（三）、询价文件获取方式及时间：“采购管理”→“我参与的项目”→“参与项目”→“询价文件”查看询价文件。

（四）、选取时间：**2024年1月14日11时00分。**

（五）报名需上传材料：**企业法人营业执照副本、法人身份证，业绩证明。**

（六）选取地点：广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台。

**四、联系方式：** 陈先生：13152504936 黄先生：13557580515

广西路建集团建筑工程有限公司  
 东兴市中学及周边配套基础设施PPP项目 建筑工程项目经理部

2024年1月8日