巫山县中胜矿业有限公司560平台破碎系统改造项目

电缆桥架、热镀锌钢管询价采购询价函

**项目编号：**JC2023B-GC-001-B015

**一、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 电缆桥架 | 　 | 　 |  | 　 |
| 1 | 大跨度架梯式桥架 | T1-400×150 | 米 | 12 | 6m/节,带盖板 |
| 2 | T1-200×100 | 米 | 12 | 6m/节,带盖板 |
| 3 | 架梯式桥架 | T1-400×150 | 米 | 28 | 4m/节,带盖板 |
| 4 | T1-300×100 | 米 | 220 | 4m/节,带盖板 |
| 5 | T1-200×100 | 米 | 40 | 4m/节,带盖板 |
| 6 | T1-150×75 | 米 | 180 | 4m/节,带盖板 |
| 7 | T1-100×50 | 米 | 48 | 4m/节,带盖板 |
| 8 | 电缆槽盒 | MR50×25 | 米 | 180 | 4m/节,带盖板 |
| 9 | 水平弯通 | T1-400×150 | 个 | 2 | 　 |
| 10 | T1-300×100 | 个 | 2 | 　 |
| 11 | T1-200×100 | 个 | 2 | 　 |
| 12 | T1-150×75 | 个 | 6 | 　 |
| 13 | T1-100×50 | 个 | 6 | 　 |
| 14 | 水平三通 | T1-400×150 | 个 | 2 | 　 |
| 15 | T1-300×100 | 个 | 2 | 　 |
| 16 | T1-200×100 | 个 | 2 | 　 |
| 17 | T1-150×75 | 个 | 2 | 　 |
| 18 | T1-100×50 | 个 | 2 | 　 |
| 19 | 垂直上弯通，垂直下弯通 | T1-400×150 | 个 | 2 | 各2个 |
| 20 | T1-300×100 | 个 | 4 | 各2个 |
| 21 | T1-200×100 | 个 | 2 | 各2个 |
| 22 | T1-150×75 | 个 | 2 | 各2个 |
| 23 | T1-100×50 | 个 | 2 | 各2个 |
| 24 | 变径三通 | 200x100-150x75 | 个 | 2 | 　 |
| 25 | 变径三通 | 100x50-150x75 | 个 | 2 | 　 |
| 26 | 桥架隔板 | H=125 | 米 | 40 | 　 |
| 27 | 桥架隔板 | H=100 | 米 | 250 | 　 |
| 28 | 水平托臂 | TB-03A-40 | 个 | 90 | 　 |
| 29 | TB-03A-30 | 个 | 100 | 　 |
| 30 | TB-03A-20 | 个 | 30 | 　 |
| 31 | TB-03A-10 | 个 | 25 | 　 |
| 32 | 垂直托臂 | TB-04-40 | 个 | 2 | 　 |
| 33 | TB-04-30 | 个 | 10 | 　 |
| 34 | TB-04-20 | 个 | 6 | 　 |
| 35 | TB-04-10 | 个 | 2 | 　 |
| 36 | 桥架安装附件 | 连接片螺钉压板螺栓等 | 批 | 1 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 热镀锌钢管 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 热镀锌钢管 | SC20 | 米 | 700 | 　 |
| 2 | 热镀锌钢管 | SC25 | 米 | 30 | 　 |
| 3 | 热镀锌钢管 | SC32 | 米 | 20 | 　 |
| 4 | 热镀锌钢管 | SC50 | 米 | 20 | 　 |
| 5 | 热镀锌钢管 | SC65 | 米 | 20 | 　 |
| 6 | 热镀锌钢管 | SC80 | 米 | 10 | 　 |

质量要求:

1. 电缆桥架满足TCECS31 《钢制电缆桥架工程技术规程》或国家标准/行业标准要求，并按最新标准执行，大跨距电缆桥架满足荷载要求，表面热镀锌防腐。
2. 热镀锌钢管满足 GB/T 3091《低压流体输送用焊接钢管》标准要求，并按最新标准执行，

钢管表面热镀锌防腐。

**二、供应商资格要求**

1.拟参加本项目的潜在供应商必须为广西建筑材料科学研究设计院有限公司合格供方名录中的合格供应商。（投标前需完成供应商入库登记，并获得合格供方资格）。未进行入库登记的有意向的潜在供应商，可点击“https://ebidding.bgigc.com/”完成登记（供应商入库登记联系人：张博铖 电话：0771-5828066）。

2.拟参加本项目的潜在供应商须是所报价货物的生产企业或销售供应商（经营范围或资质包括本次采购货物）提供合格的营业执照（三证合一）；

3.资质要求:具备国家有关部门颁发的设备生产许可相关资质（资质证书有效期按国家有关规定执行），并在人员、设备、资金等方面具有履行合同的能力，可提供必要的技术支持与售后服务；

4.拟参加本项目的潜在供应商信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内（2018年1月1日至今）没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；

5.拟参加本项目的潜在供应商未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“信用中国”（http://yncredit.yn.gov.cn）的失信被执行人名单中；

6.设备要求的质量标准：全新、合格产品，并符合国家、行业及地方等现行标准及规范。

**三、截止时间：**

报名截止时间：2023年9月4日 12时00分

报价截止时间：2023年9月4日 17时00分

**四、报价递交方式：** 电子邮件及其他方式

**五、报价要求：**请按附件格式提交完整报价资料

**六、联系方式**

采购人：广西建筑材料科学研究设计院有限公司

地址：南宁市西乡塘区新康西路158号

联系人：潘倩 电话：18278369379

 广西建筑材料科学研究设计院有限公司

 2023年 8 月 29 日

附件

巫山县中胜矿业有限公司560平台破碎系统改造项目

电缆桥架、热镀锌钢管询价采购报价文件

**项目编号：**JC2023B-GC-001-B015

**一、工程设备分项清单(供应商填写)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **型号规格及参数** | **单位** | **数量** | **单价****（元）** | **总价****（元）** | **品牌** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计：¥ 元（大写： ） |

供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（电子签章）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

**二、供应商设备技术资料表**

（如有，请列表详细说明）

供应商人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

 年 月 日

**三、商务条款偏离表**

请**逐条对应**本项目询价文件“货物需求一览表”中商务条款的要求，认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 询价文件的商务条款 | 报价文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| 一 | 1、……2、………… | 1、……2、………… | 正偏离(负偏离或无偏离) |
| 二 | 1、……2、………… | 1、……2、………… | 正偏离(负偏离或无偏离) |
| 三 |  |  |  |
| 四 |  |  |  |
| 五 |  |  |  |
| 六 |  |  |  |
| 七 |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

 年 月 日