**广西路建工程集团有限公司那平高速房建项目交安材料及劳动防 护用品采购询价公告**

因工程施工需要，广西路建工程集团有限公司那平高速房建项目决定对施工用交安材料及劳动防护用品采购进行询价，现将有关事宜通告如下：

一、采购范围

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 交货地点 |
| 1 | 安全带 | 全身式 | 产品符合GB6095-2009标准，材质为：聚酯，拉伸破断力不低于15KN，带双背带，双开口大钩 | 套 | 150 |  |
| 2 | 安全帽 | 梅思安-超爱戴 | 符合GB2811-2007标准，ABS材质，旋钮式帽衬，PE吸汗带 | 顶 | 300 |  |
| 3 | 反光衣 |  | 符合GB20653标准，材质为弹力丝，整体重量不低于200g | 件 | 300 |  |
| 4 | 平孟服务区围挡 |  | 2\*3，含安装 | 块 | 200 |  |
| 5 | 平孟服务区围挡安全宣传、驻地宣传 |  | 含喷绘安装 | ㎡ | 300 |  |
| 6 | 钢管 | 6000\*48\*1.5 | 重量不低于16斤/条，烤红色油漆，贴白色精彩格反光膜，间距为25CM/格 | 根 | 300 |  |
| 7 | 钢管 | 1500\*48\*1.5 | 重量不低于4.25斤/条，烤红色油漆，贴白色精彩格反光膜 ，间距为25CM/格 | 根 | 500 |  |
| 8 | 扣件 | 2.7斤（十字扣） | 活动扣，十字扣，链接扣 | 个 | 700 |  |
| 9 | 一字扣 | 2.7斤（一字扣） | 活动扣，一字扣，链接扣 | 个 | 500 |  |
| 10 | 电缆线支座 |  |  | 个 | 600 |  |
| 11 | 水马 | 1550\*800\*450\*220cm | 符合GB/T 11115-2009标准，材质：聚乙烯，装水容积：不低于整体容积的90%，重量不低于：12.5kg，不得添加任何矿粉类填充剂 。 | 个 | 500 |  |
| 12 | 安全警示牌 |  | 当心坠落、有电危险、注意安全、必须系安全带、禁止停留、安全通道、禁止翻越防护栏 | 张 | 120 |  |
| 13 | 楼层分层带 |  |  | 卷 | 200 |  |
| 14 | 电箱责任贴纸 |  | 一级电箱贴5张、二级电箱贴15张，三级40张 | 张 | 80 |  |
| 15 | 消防责任贴 |  |  | 张 | 60 |  |
| 16 | 警示灯 | 太阳能 | 手柄式（可套路锥上 | 个 | 200 |  |
| 17 | 反光衣雨衣 | 300D牛津布 | 分体式，含裤子和上衣 | 件 | 120 |  |
| 18 | 雨鞋 |  |  | 双 | 120 |  |
| 19 | 踢脚板 |  | 尺寸为1500\*200mm，黑黄相间，间距为200mm | 张 | 300 |  |
| 20 | 路锥 | H900-4.5kg | 符合GB/T 24720-2009标准，R1级反光膜，反光逆反射系数值不低于GB/T 18833二级反光膜的要求;锥顶口平整，无变形，橡塑材质;锥套材质底料为：布基 | 个 | 600 |  |
| 21 | 安全展板画面 |  |  | 块 | 24 |  |
| 22 | 气瓶推车 |  |  | 个 | 15 |  |
| 23 | 标识牌 | 80\*100cm | 30\*30方通铁管、45度切角焊接固定，Φ48圆管，标牌底部离地2米 | 块 | 40 |  |
| 24 | 挖机操作规程 |  | 60\*80写真 | 张 | 60 |  |
| 25 | 机械回旋半径内禁止站人 |  | 110\*50晶彩格 | 张 | 60 |  |
| 26 | 碰撞危险 |  | 15\*20，晶彩格 | 张 | 60 |  |
| 27 | 三角彩旗 |  | 大号，绳子为麻绳，每包不小于50M | 包 | 300 |  |

二、质量标准及要求

1. 应符合现行国家标准及行业标准的通用技术要求.
2. 供方提供的货物必须符合广西路建集团建筑工程有限公司那平高速房建工程项目经理部工程设计图纸要求，货物的生产设备、生产工艺满足需方工程项目的设计要求，及需方工程项目业主、监理对货物生产质量的相关规定。如需方工程项目业主、监理方对货物的质量及其生产设备与工艺、检验有其它明确规定和要求，从其规定和要求。
3. 交货期：2023年10月至工程项目完工，具体进度视项目情况而定。

三、供应商资格要求

（一）资质要求：在中国境内依法注册，具有独立法人资格，具有合法、有效的企业法人营业执照；要求供应商能够提供合法的增值税普通发票。

（二）财务要求：供应商具有较强经济实力和良好的财务状况，同时具备20万元的资金垫资能力。

（三）信誉要求：供应商应有较好的商业信誉。工作信誉不佳、有过不良履约记录的单位不能参与报名，均按否决竞选处理。根据最高人民法院等9部门《关于在招竞选活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法（2016）285号）规定，对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重违法失信名单的供应商，不得参加竞选。

（四）其他要求：

   1.本次采购不接受联合体参与竞选。

   2.与采购人存在利害关系可能影响选取公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加竞选。若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段竞选，否则按否决其竞选处理。

（五）专项资格要求：无。

四、报名及询价文件的获取方式

1. 报名方式：先通过广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台。（https://ebidding.bgigc.com/ ），成功注册为平台供应商，再登录平台进行网上报名（采购管理→公告公示→找到对应的项目公告进行报名）。
2. 报名时间：自公告发布之日起至2023年10月23日8时30分
3. 询价文件获取方式及时间：“采购管理”→“我参与的项目”→“参与项目”→“询价文件”查看询价文件。
4. 选取时间：2023年10月23日8时30分
5. 报名需上传材料：
6. 选取地点：广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台。

五、联系方式：黄先生 15578271882

广西路建工程集团有限公司那平高速房建项目

2023年10月20日